（删去注释后 彩打裁边框贴教材里

红色为重点）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| ASN.1，P83  AOD，P129  ADSL，P135,P246,P249  AS，P145  ARP，P152  AP，P225,P327  ATU-R/C，P251  ATM，P285  AAL，P287 | BGP，P147  BSS，P224 | CERN，P116  CGI，P120  CTI，P123  CDPD，P136  CSMA/CD，P175  CA，P228  CO，P239  CAP，P248  另一个CA，P388 | DTE、DCE，P76  DNS，P90  DHCP，P155  DAS,DAC，P220  DS，P226  DSL，P245  DMT，P248  DSLAM，P251  DDN，P273  DES，P385 | ESS，P226 | FTP，P102  FEC，P130  FE，P186，P202  FOIRL，P195  FCS，P261 | GE，P186，P202 |
| **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| HDLC，P78,P257  HTML，P106  HTTP，P107  HFC，P252 | ICI、ID、IDU，P69  IMAP，P98  ICMP，P151  IFS，P178  ISDN，P268 |  | KDC，P387 | LPP，P83  LAN，P170  LLC，P173 | MSS、MTU，P163  MAC，P173  MSAU，P180  MD，P390 | NFS，P105  NAT，P148  NLP，P194  NIC，P302 |
| **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** | **T** |  |
| OSPF，P145  OUI，P189 | PCI、PDU，P69  POP，P98  PPP，P137,P260  PAT，P148  PDH，P242  POH，P244 | QoS，P72，P221 | RTSP，P126  RIP，P145  RARP，P153 | SAP，P68  SDU，P69  SGML，P116  SAS,SAC，P220  SONET,SDH，P242  SOH,SPE，P244  SRB，P313  STA，P315  SSL，P391 | TFTP，P104  TCP，P162  TSAP，P163 |  |
| **U** | **V** | **W** | **X** | **Y** | **Z** |  |
| UD，P69  URL，P107  UDP，P162  UTP，P193 | visual circuit，P80  VPN，P149,P284  VLAN，P322 | WWW，P105  WAN，P170  WLAN，P222 |  |  |  |  |

第九章

SCL，substation configuration language，变电站配置描述语言，目的是允许不同厂家的配置工具和系统配置工具间的可互操作的交换通信系统配置数据。